{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,5],[3,0,3,5],[10,0,10,5],[17,0,17,5],[25,0,25,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[39,0,39,5],[43,0,43,5],[51,0,51,5],[56,0,56,5],[57,0,57,5],[58,0,58,5],[59,0,59,5],[60,0,60,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["产控集团电子政务内接入区和终端区安防措施改造报价清单"]
["A、接入区环境安全改造",{"$nulls":5},"单位：元"]
["序号","设备名称","品牌规格参数","单位","数量","单价","合价"]
["a、门禁控制系统"]
[1,"门禁控制器","单门禁控制器","只",1]
[2,"磁力锁","磁力锁","把",1]
[3,"读卡器","卡加密码读卡器","只",2]
[4,"通讯转换器","485通讯转换器","只",1]
[5,"线材","信号线和电源线","项",1]
[6,"辅材","穿线管、空白卡片5张","项",1]
["b、监控系统"]
[1,"硬盘录像机","4路","台",1]
[2,"硬盘","4T","块",2]
[3,"摄像头","130万半球","只",2]
[4,"线材",null,"项",1]
[5,"显示器","视频显示器","台",1]
[6,"辅材","穿线管及五金","项",1]
["c、红外报警系统"]
[1,"红外报警主机","8防区主机","只",1]
[2,"红外探测器","吸顶","只",1]
[3,"报警键盘","报警控制键盘","只",1]
[4,"声光报警器","声光报警器","只",1]
[5,"蓄电池","主机蓄电池","块",1]
[6,"报警信号线",null,"项",1]
[7,"辅材","穿线管及五金","项",1]
["d、其他"]
[1,"单开防盗门","甲级","扇",1]
[2,"防雷接地",null,"项",1]
[3,"UPS",null,"套",1]
[4,"机房消防",null,"套",1]
[5,"机柜承重",null,"项",1]
[6,"机柜配电",null,"项",1]
["B、终端区环境安全改造"]
["a、门禁控制系统"]
[1,"门禁控制器","单门禁控制器","只",1]
[2,"磁力锁","磁力锁","把",1]
[3,"读卡器","卡加密码读卡器","只",2]
[4,"线材","信号线和电源线","项",1]
[5,"辅材","穿线管、空白卡片5张","项",1]
["b、监控系统"]
[1,"摄像头","130万半球","只",1]
[2,"线材",null,"项",1]
[3,"辅材","穿线管及五金","项",1]
["c、红外报警系统"]
[1,"红外报警主机","8防区主机","只",1]
[2,"红外探测器","吸顶","只",2]
[3,"报警键盘","报警控制键盘","只",1]
[4,"声光报警器","声光报警器","只",1]
[5,"蓄电池","主机蓄电池","块",1]
[6,"报警信号线",null,"项",1]
[7,"辅材","穿线管及五金","项",1]
["d、其他"]
[1,"单开防盗门","甲级","扇",1]
[2,"防盗窗",null,"平方",8]
[3,"PC系统","WIN7专业版纯净系统，不可带任何互联网痕迹和非法应用软件","项",1]
[4,"辅材","屏蔽线缆、穿线管及五金","项",1]
["C、以上小计:   A+B"]
["D、安装费:     C*（8-12）%"]
["E、调试费：    C*（6-8）%"]
["F、税金：     （C+D+E)*17%"]
["G、合计：      C+D+E+F"]